1:稳定性测试已运行 1 分 14 秒 - 0 个错误, 0 个警告.
2:稳定性测试已运行 1 分 14 秒 - 0 个错误, 0 个警告.
1:运行中断.

2:运行中断.

类型: 混合 - 考验 CPU 和内存 最小: 8 最大: 4096 适当: 否 内存: 1781 时间: 15
CPU: 1795MHz FSB: 200MHz [224MHz x 8.0 倍]
2013/5/14 9:17 
正在运行 2 线程...
2:使用 CPU #1
1:使用 CPU #0
2:正在进行持续测试您的系统    ★汉化：zdweiwt QQ：7816310.
2:点击“停止”并终止本次测试.
1:正在进行持续测试您的系统    ★汉化：zdweiwt QQ：7816310.
1:点击“停止”并终止本次测试.
2:测试 1, 4000 单位卢卡斯-莱默重复测试于 M19922945 使用 1024K FFT 长度.
1:测试 1, 4000 单位卢卡斯-莱默重复测试于 M19922945 使用 1024K FFT 长度.
2:稳定性测试已运行 0 分 13 秒 - 0 个错误, 0 个警告.
1:稳定性测试已运行 0 分 13 秒 - 0 个错误, 0 个警告.
2:运行中断.

1:运行中断.

类型: 混合 - 考验 CPU 和内存 最小: 8 最大: 4096 适当: 否 内存: 1781 时间: 15
CPU: 1795MHz FSB: 200MHz [224MHz x 8.0 倍]
2013-5-15 14:13 
正在运行 2 线程...
1:使用 CPU #0
2:使用 CPU #1
1:正在进行持续测试您的系统    ★汉化：zdweiwt QQ：7816310.
2:正在进行持续测试您的系统    ★汉化：zdweiwt QQ：7816310.
1:点击“停止”并终止本次测试.
2:点击“停止”并终止本次测试.
1:测试 1, 4000 单位卢卡斯-莱默重复测试于 M19922945 使用 1024K FFT 长度.
2:测试 1, 4000 单位卢卡斯-莱默重复测试于 M19922945 使用 1024K FFT 长度.
1:稳定性测试已运行 0 分 29 秒 - 0 个错误, 0 个警告.
2:稳定性测试已运行 0 分 28 秒 - 0 个错误, 0 个警告.
1:运行中断.

2:运行中断.

类型: 混合 - 考验 CPU 和内存 最小: 8 最大: 4096 适当: 否 内存: 1779 时间: 15
CPU: 1861MHz FSB: 533MHz [531MHz x 3.5 倍]
2012-1-11 5:10 
正在运行 2 线程...
1:使用 CPU #0
2:使用 CPU #1
1:正在进行持续测试您的系统    ★汉化：zdweiwt QQ：7816310.
2:正在进行持续测试您的系统    ★汉化：zdweiwt QQ：7816310.
1:点击“停止”并终止本次测试.
2:点击“停止”并终止本次测试.
1:测试 1, 4000 单位卢卡斯-莱默重复测试于 M19922945 使用 1024K FFT 长度.
2:测试 1, 4000 单位卢卡斯-莱默重复测试于 M19922945 使用 1024K FFT 长度.
2:稳定性测试已运行 0 分 7 秒 - 0 个错误, 0 个警告.
2:运行中断.

1:稳定性测试已运行 0 分 7 秒 - 0 个错误, 0 个警告.
1:运行中断.

